arcNumber=2097
baudrate=115200
bootargs=console=ttyS0,115200 mtdparts=orion_nand:0x400000@0x100000(uImage),0x1fb00000@0x500000(rootfs) ubi.mtd=1 root=ubi0:rootfs rootfstys
bootcmd=nand read.e 0x800000 0x100000 0x400000; bootm 0x800000
bootdelay=3
ethact=egiga0
ethaddr=00:00:00:00:00:00
fileaddr=2000000
filesize=146C0000
mainlineLinux=yes
netmask=255.255.255.0
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
x_bootargs=console=ttyS0,115200 mtdparts=orion_nand:512k(uboot),4m@1m(kernel),507m@5m(rootfs) rw
x_bootargs_root=ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs
x_bootcmd_kernel=nand read 0x6400000 0x100000 0x400000
x_bootcmd_sata=ide reset;
x_bootcmd_usb=usb start;
